

附件3

闵行区公共视频资源级联对接
一机一档规范（试行）

一、总体要求
为加强全区各单位视频资源接入管理，规范视频资源档案信息，通过一机一档提高数据准确性，夯实数据赋能基础，结合相关标准规范及闵行区视频资源管理实际情况，制订本规范。
二、信息采集平台
由区一体化赋能平台-感知中心提供统一的一机一档信息采集功能，视频汇聚接入的单位在此平台导入、录入、编辑所接入视频资源的一机一档信息。
三、一机一档规范
1.一机一档数据项描述：视频资源一机一档信息分基本属性、位置属性、管理属性和扩展属性，分别描述视频资源的设备基本信息、安装的位置与经纬度坐标信息、相关管理属性和其他补充扩展的信息，共计25个数据项。
2.接入区一体化赋能平台-感知中心的视频资源，应按照以下要求填报和维护更新一机一档信息：
	属性分类
	属性名称
	是否必填
	属性说明

	基本属性
	设备编码（20位）
	必填
	根据《闵行区公共视频资源编码规范》要求填写，不能重复。

	
	设备名称
	必填
	可按照联网系统配置中 或 视频画面叠加的字符信息填写。

	
	设备厂商
	必填
	1.海康威视；2.大华；3.天地伟业；4.科达；5.安讯士；6.博世；7.亚安；8.英飞拓；9.宇视；10.海信；11.中星电子；12.明景；13.联想；14.中兴；15.派尔高；16.SECUBEST；17.索尼；18.松下；19.艾立克；21.博康智能；23.华为；24.杰迈；25.巴斯勒；26.依图；99.其他；100.中星电子；101.宝康；102.动力盈科。
如果品牌不在已有厂商列表中, 请联系平台新增或选择其他。

	
	设备型号
	必填
	根据设备具体型号进行填写。

	
	摄像机类型
	必填
	可选项：球机/半球/固定枪机/遥控枪机/卡口枪机/图片抓拍机(无视频)/门禁/移动终端/全景摄像机/其他。

	
	摄像机功能类型
	选填
	选项：车辆识别/人脸识别/普通监控/门禁/电子警察/违停抓拍机/执法记录仪/人体识别/事件检测/非机动车识别/无人机/无线图传车/智能头盔/人证核验/其他。

	
	摄像机编码格式
	选填
	选项：1.MPEG-4；2.H.264；3.SVAC；4.H.265；5.JPEG。

	位置属性
	安装地址
	必填
	参考范式： 街道+门牌号码+单位名称+楼号+单元室+方位。
例如：曹家渡街道康定路XXX号XX小区3单元505室大门外。

	
	经度
	必填
	经纬度应为小数, 系统最大保存小数点后20位, 考核要求小数点后6至11位不全为'0'
例如：
经度：121.12345678901
纬度：31.12345678901

	
	纬度
	必填
	参见“经度”栏要求说明。

	
	经纬坐标系
	必填
	填写所用的经纬度坐标系，例如：WGS84（Google地图使用）、GCJ-02（俗称火星坐标系，高德、腾讯地图使用）、BD-09（百度坐标系）、CGCS2000（中国大地坐标系2000）

	
	监视方向
	选填
	摄像机角度为0-360之间的整数，以正北为0度，顺时针旋转的角度
北:0或360  东北: 45 东:90 东南:135 
南:180 西南: 225 西:270 西北:315 
遥控枪机与球机 可填写 0 或 360

	管理属性
	联网属性
	选填
	未联网；互联网；政务网。

	
	安装时间
	必填
	安装时间精确到天即可 格式:2011-11-11。

	
	建设单位
	必填
	填写的单位为接入视频的建设单位。

	
	建设单位联系人
	必填
	填写联系人、联系方式应是视频资源建设单位人员联系方式。

	
	建设单位联系方式
	必填
	

	
	录像或图像保存天数
	必填
	根据实际情况填写, 不保存则填写0。

	
	设备状态
	选填
	1.在用；2.维修；3.拆除；4.在建。

	
	是否无条件共享
	必填
	用户申请设备时是否需要管理单位进行审核。

	扩展属性
	视频/图片分辨率
	必填
	1：标清 - 低于 720P分辨率（1280×720）, 典型如: D1 (720×576)
2：高清 - 720P（1280×720） 1080P（1920×1080）
3：超清 含:
400万像素 2K (2560×1400) 
800万像素 4K (4096×2160) 
及以上分辨率
图片抓拍机根据图片分辨率对应等级填写。

	
	键盘编号
	选填
	数字为9位键盘编号；
模拟为8位键盘编号；

	
	建设应用类别
	必填
	用以标示点位建设应用方，包括：
公安出资建设；
社会单位出资建设公安租赁；
区县街镇出资建设公安使用；
复接公安其他图像；
社会单位复接；
社会单位联网；
移动监控；
指挥室、会议室、监控室内部；
实验用；
智能交通。
社会单位复接 & 社会单位联网 视为非公安自建设备。

	
	场所名称
	必填
	填报摄像机安装位置所在的场所名称。

	
	部位类型
	选填
	主要针对智慧安防社区，可选项：小区/楼宇/机动车库/非机动车库/公共(基础)设施/其他。

	
	出入方向
	选填
	主要针对智慧安防社区，可选项：进/出/其他。


四、校验机制
· 校验是否所有必填项均已填报完整。
· 校验一机一档中的国标编码是否符合编码规范（结合对应的接入事件中的单位、行业、网络标识等信息）。
· 校验一机一档中对应的视频流，都已经正常接入至区一体化赋能平台-感知中心。
· [bookmark: _GoBack]校验一机一档中国标编码是否与接入视频的国标编码是否一一对应。
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